[bookmark: _GoBack]ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДИНКУБАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ ЯИЦ.
1. Почему необходимо проводить прединкубационную обработку яиц.
Увеличение выводимости инкубационных яиц в значительной степени зависит от качественной их дезинфекции. В птицеводческих хозяйствах практически невозможно предотвратить экзогенное загрязнение скорлупы микроорганизмами на различных этапах производственного цикла, поэтому необходимо обязательная прединкубационная обработка яиц. При обработке яиц важно достичь полного уничтожения патогенной микрофлоры как на поверхности скорлупы, в ее порах, так и под скорлупной оболочкой.

2. Перечислите способы, применяемые для дезинфекции яиц.
Средства дезинфекции условно можно разделить на: физические, химические и биологические (рисунок 1)
Средства дезинфекции яиц
Повышенная 
температура
Антибактериальные препараты
Рисунок 1 – Классификация способов дезинфекции яиц
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3. В чем заключается технология обработки яиц электроактивированными растворами.
Перспективным является способ обработка яиц электроактивированной водой (ЭАВ). ЭАВ не нарушает их нормальный газообмен с окружающей средой. Осуществление данного способа обработки яиц не требует больших затрат, так как нет необходимости использовать дорогостоящие препараты и оборудование. Затраты электроэнергии на подготовку 1 м3 раствора (анолита или католита), используемого при обработке 10000 яиц, составляет 1 кВт-ч. Наиболее распространённым является способ мойки яиц путём погружения в ёмкость с католитом с многократным вертикальным перемещением в течение 5 минут. После мойки в течение такой же экспозиции производят дезинфекцию яиц в ёмкости с анолитом. Это позволяет уничтожить всю патогенную микрофлору на поверхности яиц. Расход католита и анолита в расчёте на одно яйцо составляет 30–50 мл раствора. Использование этого способа позволяет повысить вывод цыплят на 3–5 %.

4. Приведите примеры установок для обработки яиц с применением источников оптического излучения.
В Чувашской ГСХА разработано устройство для санитарной обработки яиц, и может быть использовано для их обеззараживания, увеличения срока хранения и выводимости цыплят. Устройство содержит источники инфракрасного и ультрафиолетового излучений, расположенные над рабочей поверхностью. Источники излучения и генератор надтональной частоты размещены в алюминиевом корпусе над диэлектрическим диском с ячейками для транспортирования яиц. Ячейки расположены по периферии диска. Диск имеет вырез для скатывания яиц при загрузке и выгрузке. На рисунке 2 схематично изображено предлагаемое устройство, вид спереди и вид сверху без крышки


1 – платформа; 2 – с вращающийся ячеистый диск; 3 – корпус; 4 – сварная рама; 5 – генератор надтональной частоты; 6 – источник УФ-излучения 7 – источник ИК-излучения; 8 – стойка для облучателей; 9 – с ручка для регулирования высоты; 10 – ограничитель; 11 – ролики для опоры ячеистого диска; 12 – опора; 13 – электропривод; 14 – подающий транспортер; 15 – выводной транспортер; 16 – выгрузное отверстие; 17 – ячейки

Рисунок 2 – Устройство для обеззараживания яиц комплексным воздействием электромагнитных излучений [35,36]

















Группой авторов предлагается устройство для обработки яиц и стимуляции в них зародышей. Устройство содержит: корпус 1, выходную дверцу 2, входную дверцу 3, окно корпуса 4, рольганговый транспортёр 5, электродвигатель с редуктором 6, приводное колесо 7, бактерицидные УФ - лампы 8, стимулирующие лампы 9, светодиодное табло 10, сетевой выключатель 11, рама 12 устройства, полка 13, направляющие 14 и 15 транспортёра, ведущие ролики 16, ведомые ролики 17, штанги 18 ведущих роликов, штанги 19 ведомых роликов, пульт 20 управления в виде кнопок, блок управления на основе микропроцессора 21 (рисунок 3). 





Рисунок 3 – Устройство для обработки яиц и стимуляции в них зародышей [37]










Продолжение рисунка 3









В качестве бактерицидных УФ - ламп использованы лампы с пиковым значением излучения в области 253,7 нм, а в качестве стимулирующих ламп - лампы с рабочей частотой излучения от 280 нм до 315 нм. При этом бактерицидные УФ - лампы и стимулирующие лампы расположены в чередующемся порядке.
Сотрудниками Красноярского Государственного аграрного университета было предложено следующее техническое решение устройства для обработки яиц. Данное устройство содержит камеру, транспортёр и источники ультрафиолетового излучения. Транспортёр выполнен горизонтальным ленточно-роликовым транспортёром в виде «змейки» с бортом и состоит из двух участков - прямого ленточного с продольными насечками, а на изгибах - из роликов конусообразной формы. Источники ультрафиолетового излучения расположены параллельно прямым участкам ленточным транспортёра (рисунок 4).
 Рисунок 4 – Устройство для обработки яиц
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